Постановление Администрации Липецкой области 
от 28 июня 2013 г. N 299 
"Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области"

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области (приложение).

Глава администрации
Липецкой области	О.П. Королев	

Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Порядка
установления и использования
придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования
регионального значения
Липецкой области"

Порядок 
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, а также условия использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Липецкой области (далее - автомобильные дороги регионального значения).
2. В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:
объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;
объектов УГИБДД УМВД России по Липецкой области;
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;
инженерных коммуникаций.
3. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается уполномоченным исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере дорог (далее - уполномоченный орган).
4. Организация работ по обозначению границы придорожных полос автомобильных дорог регионального значения на местности осуществляется уполномоченным органом.
5. Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального значения или об изменении границ таких придорожных полос направляет копию такого решения в орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, в отношении территорий которых принято такое решение.
6. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги регионального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия, выданного в письменной форме уполномоченным органом, содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.
7. Строительство и реконструкция объектов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории при соблюдении следующих условий:
1) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом реконструкции автомобильной дороги регионального значения.
8. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильной дороги регионального значения либо за их пределами, но требующих присоединения к автомобильной дороге регионального значения, должен осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и следующих условий:
1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту до ближайшего:
мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта должно быть не менее:
600 метров - на автомобильных дорогах первой, второй и третьей технической категории;
100 метров - на автомобильных дорогах четвертой технической категории;
50 метров - на автомобильных дорогах пятой технической категории.
2) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге регионального значения и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги. Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости при размещении объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Липецкой области приведены в приложении к настоящему Порядку.
9. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального значения допускаются при наличии согласия, выданного в письменной форме уполномоченным органом, содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.
10. За оказание услуг присоединения к автомобильной дороге регионального значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения либо за их пределами, но требующих такого присоединения, взимается плата на основании заключаемого с уполномоченным органом договора о присоединении объекта дорожного сервиса к такой автомобильной дороге. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального значения рассчитывается исходя из установленных администрацией Липецкой области стоимости и объема услуг.
11. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильной дороги регионального значения осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия, выданного в письменной форме уполномоченным органом, содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

Приложение
к Порядку
установления и использования
придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования
регионального значения
Липецкой области

Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости при размещении объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Липецкой области

Таблица

N
п/п	Интенсивность движения на автомобильной дороге, автомобилей/сутки	Минимальное расстояние видимости автомобиля на автомобильной дороге, м	Минимальное расстояние видимости поверхности автомобильной дороги, м	
			на автомобильной дороге	на выезде от объекта дорожного сервиса	
1.	1000	250	140	75	
2.	2000	250	140	75	
3.	3000	300	150	75	
4.	4000	400	175	100	
5.	5000	500	175	100